c - Préparation du travail de modification du corps (3)

Compléter l'arbre de construction du nouveau modèle 3D du corps (3). Remarques: Les surfaces fonctionnelles manquantes repérées précédemment (question a) devront être réalisées à partir de la même esquisse. La cotation de cette esquisse devra être faite en priorité à partir des cotes nominales déterminées précédemment (question b). Appeler le professeur pour validation avant de passer à la question suivante