a - Repérage des surfaces fonctionnelles du corps (3)

Les surfaces qui n'assurent pas de fonction de liaison ont été modifiées pour être compatibles avec le nouveau procédé d'obtention du brut (moulage). Celles qui assurent des fonctions de liaisons (voir FAST) doivent être conservées pour être réalisées sur le nouveau corps. Elles doivent donc être identifiées. Pour cela on donne: la valise avec le vérin sans le moteur électrique, le graphe de montage, le dessin d'ensemble du vérin, la description fonctionnelle partielle du corps (3) sous forme de FAST, le modèle 3D du corps (3). On demande: De démonter le vérin. De repérer, en modifiant leur couleur sous SolidWorks et en les repassant sur le dessin d'ensemble, les surfaces fonctionnelles du modèle 3D du corps (3), répondant au fonctions F.T.1 à F.T.3. Le fichier devra être sauvegardé dans votre répertoire sous le même nom. De compléter sur le FAST, pour les surfaces absentes répondant à F.T.1.1, leur type et leurs dimensions caractéristiques.