Problématique

Actuellement le corps (3) du vérin est usiné dans un brut cylindrique d'aluminium de diamètre 80 mm et de longueur 90 mm.

Brut à usiner Masse = 1,22 kg

Corps (3) Masse = 0,459 kg

Copeaux Masse = 0,761 kg

Le prix de l'aluminium a augmenté en un an (2006 à 2007) d'environ 38%. Pour diminuer le coût de fabrication du corps (3), l'entreprise souhaite le produire à partir d'un brut issu de fonderie (moulé en sable).

Brut de fonderie Masse = 0,368 kg

Le but du T.P. est de réaliser le modèle 3D du corps (3) à partir de celui du brut de fonderie